     Installation:
     =============
     Falls noch geschehen Apache2 und PHP7 installieren, dann den Ordner gpio nach 
     /var/www/html/ kopieren.
     
     Starten des GUI über http://url oder IP des webservers/gpio/8_kanal_relay.html

     Benutzerrechte:
     ===============
     Die User pi und www-data müssen den sudo-Befehl ausführen können.Hierzu muss man
     als root eine Textdatei mit dem Namen "pi" Ordner /etc/sudoers.d mit fogenden Inhalt 
     angelegt werden:

     pi ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
     www-data ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL

    Apache2.conf
   =========
    In /etc/apache2/apache2.conf muss im Abschnitt <Directory /var/www/> in Zeile  172
    der Wert  AllowOverride None in  AllowOverride All geändert werden, damit der Verzeichnisschutz
    per htaccess funktioniert.


     Für nähere Beschreibung den Button "Doku" im GUI klicken.

